Odstraňování závad systému EPS podle příznaku / DTC - uložení do paměti neutrální polohy snímače momentu EPS 31-01 (N22A)

## Odstraňování závad systému EPS podle příznaku / DTC - uložení do paměti neutrální polohy snímače momentu EPS 31-01

Při každé výměně převodky, motoru nebo řídicí jednotky EPS je třeba uložit do paměti neutrální polohu snímače krouticího momentu. Vezměte na vědomí, že vymazání kódu DTC nemá vliv na neutrální polohu snímače krouticího momentu.

1. | Při vypnutém zapalování připojte HDS ke konektoru datového vedení (DLC) (A), který je umístěný pod přístrojovou deskou vozidla na straně řidiče.

2. | Zapněte zapalování (II).

3. | Ujistěte se, že HDS komunikuje s vozidlem a řídicí jednotkou EPS. Pokud ne, odstraňte závadu v obvodu konektoru DLC.

4. | Podle pokynů na obrazovce přístroje HDS proveďte uložení neutrální polohy snímače momentu do paměti. POZNÁMKA: Příslušné pokyny najdete v nápovědě HDS.