## Likvidace airbagu

## Zneškodnění airbagů přímo ve vozidle

Potřebné speciální nástroje
Aktivační zařízení ( 07HAZ-SG00500)

Před likvidací jakýchkoli airbagů, bočních airbagů, bočních hlavových airbagů, napínačů bezpečnostních pásů nebo vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu pravé strany (včetně těch, které jsou součástí vozu určeného k likvidaci) je nutné tyto součásti aktivovat. Pokud je vozidlo ještě v záruce, je nutné před aktivováním těchto součástí vyrozumět servisního manažera firmy Honda, který vydá souhlas a/nebo speciální pokyny. Tyto součásti je možné zlikvidovat pouze po jejich aktivaci (např. vlivem nehody).
Pokud tyto součásti vypadají nedotčené (nenaplněné), musí se s nimi zacházet s maximální opatrností. Dodržujte následující postup.
Pokud je vůz se SRS určen k likvidaci, jeho airbagy, boční airbagy, boční hlavové airbagy, napínače bezpečnostních pásů a vnější napínač břišního bezpečnostního pásu pravé strany by měly být aktivovány přímo ve vozidle. Tyto součásti není možné použít na náhradní díly a nikdy se nesmějí montovat do jiného vozidla.

1. | Vypněte zapalování, odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Zkontrolujte, zda jsou airbag, boční airbag, boční hlavový airbag, napínač bezpečnostních pásů nebo vnější napínač břišního bezpečnostního pásu pravé strany řádně upevněny.

3. | Zkontrolujte správnou funkci speciálního zařízení dle pokynů pro kontrolu na štítku skříňky nástroje.

#### Airbag řidiče

4. | Odmontujte přístupový panel (A) od volantu a potom odpojte 4P konektor airbagu řidiče (B) od cívky s kabelem.

#### Airbag spolujezdce

5. | Demontujte odkládací schránku a odpojte 4P konektor airbagu spolujezdce (A) od kabelového svazku přístrojové desky.

#### Boční airbag

6. | Odpojte 2P konektor podlahového kabelového svazku (A) od bočního airbagu.

#### Boční hlavový airbag

7. | Odpojte 2P konektory kabelového svazku podlahy (A) od bočního hlavového airbagu.

#### Napínač bezpečnostního pásu

8. | Odpojte 4P konektor kabelového svazku podlahy (A) od napínače bezpečnostního pásu. Bezpečnostní pás zcela vytáhněte a odřízněte jej.

#### Vnější napínač břišního bezpečnostního pásu

9. | Odpojte 2P konektor kabelového svazku podlahy (A) od vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu.

10. | Odřízněte každý konektor a zaizolujte konce vodičů. Zkruťte každý pár vodičů odlišných barev a přichyťte svorkou (A) mimo aktivační zařízení. Aktivační zařízení umístěte do vzdálenosti nejméně 10 metrů od vozidla.

11.

K zařízení připojte 12voltovou baterii.

- Pokud se na zařízení rozsvítí zelené světlo, je vadný obvod roznětky a součást není možné aktivovat. V tomto případě postupujte podle pokynů k likvidaci poškozených součástí.
- Pokud se na zařízení rozsvítí červené světlo, součást může být aktivována.

12.

Stiskněte spínač aktivačního zařízení. Airbagy a napínače by měly být aktivovány (aktivace je dobře slyšitelná i viditelná: Silný hluk a rychlá aktivace vaku, následovaná pomalým vypouštěním).

- Pokud dojde k aktivaci součástí a na zařízení se rozsvítí zelené světlo, pokračujte v tomto postupu.
- Pokud součást není aktivována, ale zelené světlo se přesto rozsvítí, je vadná roznětka. V tomto případě postupujte podle pokynů k likvidaci poškozených součástí.
- Během aktivace se airbag silně zahřívá a je možné se o něj popálit. Po aktivaci airbagu počkejte 30 minut a teprve potom se airbagu můžete dotýkat.

13. | Zlikvidujte celý airbag. Žádnou jeho součást nelze znovu použít. Vložte jej do pevného plastikového pytle (A), který pečlivě zavažte. Zlikvidujte naplněný airbag podle místních předpisů.

## Zneškodnění součástí mimo vozidlo

Pokud byl neporušený airbag nebo napínač bezpečnostního pásu vymontován z vozu určeného k likvidaci nebo byl shledán vadným nebo poškozeným při dopravě, skladování či servisu, musí být zneškodněn následujícím způsobem:

1. | Zkontrolujte správnou funkci speciálního zařízení dle pokynů pro postup kontroly na této straně nebo dle pokynů na štítku na zařízení.

2. | Ve venkovních prostorách položte airbag polštářem vzhůru na rovnou zem, a to ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od jakýchkoliv překážek nebo osob.

3. | Postupujte 10 až ke kroku 13 v části Zneškodnění airbagů přímo ve vozidle.

## Likvidace poškozených součástí

1.

Pokud je součást ve voze nainstalována, postupujte dle pokynů pro demontáž airbagu řidiče, airbagu spolujezdce, bočního airbagu, bočního hlavového airbagu,, napínače bezpečnostního pásu a vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu pravé strany.

2. | Ve všech případech odřízněte, odizolujte a zatočte do sebe dva vodiče vyvíječe plynu, čímž je zkratujete.

3. | Součást zabalte do přesně stejného obalu, ve kterém jste obdrželi nový díl pro výměnu.

4.

Vnějšek krabice opatřete nápisem ‘‘POŠKOZENÝ AIRBAG NENÍ ZNEŠKODNĚN,'' ‘‘ POŠKOZENÝ BOČNÍ AIRBAG NENÍ ZNEŠKODNĚN,'' ‘‘ POŠKOZENÝ BOČNÍ HLAVOVÝ AIRBAG NENÍ ZNEŠKODNĚN,'' ‘‘ POŠKOZENÝ NAPÍNAČ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU NENÍ ZNEŠKODNĚN,'' ‘‘ POŠKOZENÝ VNĚJŠÍ NAPÍNAČ BŘIŠNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU PRAVÉ STRANY NENÍ ZNEŠKODNĚN, aby nemohlo dojít k záměně s náhradními díly.

5. | Kontaktujte vašeho servisního manažera firmy Honda, který vám podá informace, jak dále s danou součástí naložit.

## Kontrola aktivačního zařízení

1. | Připojte žluté krokosvorky k oběma ochranným držadlům spínače na zařízení; připojte zařízení k baterii.

2. | Stiskněte ovládací spínač: zelená znamená, že zařízení je v pořádku; červená znamená, že zařízení je vadné.

3. | Od baterie odpojte žluté příchytky.