Montáž rozvodového řetězu (N22A)

## Montáž rozvodového řetězu

POZNÁMKA: Držte rozvodový řetěz mimo dosah magnetického pole.

1. | Nastavte klikový hřídel do horní úvrati (TDC). Nastavte do jedné roviny značku horní úvrati (A) na řetězovém kole klikového hřídele a ukazatel (B) na bloku motoru.

2. | Nastavte vačkový hřídel do horní úvrati. Značka ‘‘UP'' (A) na řetězovém kole rozvodového řetězu musí být nahoře. Vyrovnejte značky horní úvrati (TDC) na ozubeném kole vačkového hřídele sání a ozubeném kole vačkového hřídele výfuku.

3. | Namontujte rozvodový řetěz na řetězové kolo klikového hřídele tak, aby byl zabarvený článek řetězu (A) vyrovnaný s vyraženou značkou (B) na řetězovém kole klikového hřídele.

4. | Namontujte rozvodový řetěz na řetězové kolo vačkového hřídele tak, aby vyražené značky (A) byly vyrovnané se dvěma barevnými články řetězu (B).

5. | Naneste nový motorový olej na závity upevňovacího šroubu ramene napínače (A) a potom namontujte rameno napínače (B).

6. | Namontujte automatický napínač.

7. | Vyjměte čep z automatického napínače.

8. | Zkontrolujte, zda není poškozené olejové těsnění skříně řetězu. Pokud je olejové těsnění poškozené, vyměňte olejové těsnění skříně řetězu.

9. | Odstraňte staré tekuté těsnění z dosedacích ploch skříně řetězu, šroubů a otvorů pro šrouby.

10. | Očistěte a osušte dosedací plochy skříně řetězu.

11. | Na blok motoru a dosedací plochu skříně řetězu pro blok motoru rovnoměrně naneste tekuté těsnění, P/N 08C70-K0234M nebo 08C70- K0334M.

12. | Naneste tekuté těsnění na horní stykové plochy bloku motoru (A) a na dolní stykové plochy bloku (B) na skříni řetězu.

13.

Na dosedací plochu skříně řetězu pro olejovou vanu rovnoměrně naneste tekuté těsnění, P/N 08C70-K0234M nebo 08C70- K0334M.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

14.

Usaďte okraj skříně řetězu (A) k okraji olejové vany (B) a namontujte skříň řetězu na blok (C). Z dosedací plochy olejové vany a skříně řetězu setřete nadbytečnou vazelínu.
POZNÁMKA:

- Při montáži skříně řetězu nejezděte spodní plochou po upevňovací ploše olejové vany.
- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži skříně řetězu motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

15. | Namontujte držák silentbloku motoru a šrouby a pevně utáhněte všechny šrouby.

16. | Namontujte horní držák bočního silentbloku motoru (A), volně utáhněte nový šroub a matice(B) a šroub (C).

17. | Připojte kabel ukostření (D).

18. | Utáhněte nový upevňovací šroub (E) a šrouby (F) výztuže bočního silentbloku motoru.

19. | Namontujte upevňovací šroub brzdového vedení (G).

20. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

21. | Vyšroubujte upevňovací šroub a matice (A) silentbloku převodovky.

22. | Zvedněte zvedák úplně nahoru.

23. | Odmontujte spodní kryt motoru.

24. | Povolte šroub dolní torzní tyče (A).

25. | Spusťte vozidlo na zvedáku.

26. | Utáhněte upevňovací šrouby a matice horního držáku bočního silentbloku motoru.

27. | Vyšroubujte upevňovací šroub a matice převodovky.

28. | Zvedněte zvedák úplně nahoru.

29. | Utáhněte upevňovací šroub dolní torzní tyče.

30. | Spusťte vozidlo na zvedáku.

31. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

32. | Namontujte horní torzní tyč (A) a vyztuž torzní tyče (B) a utáhněte nové upevňovací šrouby (C).

33. | Utáhněte nové upevňovací šrouby horní torzní tyče v uvedeném číselném pořadí.

34. | Namontujte expanzní nádržku (A) do držáku a namontujte horní část trubice ostřikovače čelního skla (B), přepouštěcí hadici (C) a upevňovací šroub potrubí klimatizace (D).

35. | Namontujte víko hlavy válců.

36. | Nasaďte řemenici klikového hřídele.

37. | Nasaďte panel pod komorou.