Odstraňování závad obvodů MIL (N22A)

## Odstraňování závad obvodů MIL

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Spusťte autodiagnostiku měřicích přístrojů. Bliká kontrolka MIL? ANO - Přejděte na 3. NE - Vyměňte řídicí modul přístrojů za dobrý (otáčk) a znovu proveďte kontrolu. Pokud je obvod MIL v pořádku, vyměňte původní řídicí modul přístrojů (otáčk). n

3. | Připojte přístroj HDS ke konektoru DLC.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku SCS.

Je signalizován zkrat?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

5. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

6. | Odpojte přístroj HDS od konektoru DLC.

7.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 20 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat mezi jednotkou SRS, DLC a vývodem č. 20 konektoru ECM č. 2.n

NE - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n