## Odstraňování závad podle kódů DTC: 45-2x, 45-3x, 45-Bx

DTC 45-2x (45-20 až 45-29, 45-2A až 45-2F), 45-3x (45-30 až 45-39, 45-3A až 45-3F), 45-Bx (45-B0 až 45-B9, 45-BA až 45-BF): | Vnitřní porucha levého snímače bočních nárazů (druhý)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 45-2x, 45-3x nebo 45-Bx?

ANO - Vyměňte levý snímač bočních nárazů (druhý). Pokud je kód DTC znovu signalizován, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.