## Výměna těsnicích pásek kanálků předních dveří

POZNÁMKA:

- Dbejte, aby se na pracovišti neprášilo.
- Pokud pracujete při nízkých teplotách, zahřejte kanálek dveří i těsnicí pásku dveřního kanálku pomocí vysoušeče vlasů.
  - Dveřní kanálek: cca 15°C.
  - Těsnicí páska dveřního kanálku: cca 30°C.
- Těsnicí pásku dveřního kanálku zahřívejte rovnoměrně a postupně, aby nedošlo k její deformaci.
- Pásku přitlačujte pomalu od rohu, aby se nevrásnila a netvořily se vzduchové bubliny.
- Pokud se v pásce rámu okna dveří vytvářejí vzduchové bubliny, vytlačte vzduch prstem nebo plastovou stěrkou.
- Pokud je průměr vzduchové bubliny větší než 10 mm, pásku sloupněte a nalepte znovu.

1.

Při výměně těsnicí pásky dveřního kanálku jsou potřebné následující položky:

- Plastová stěrka
- Líh
- Houba nebo utěrka
- Vysoušeč vlasů

2.

Odmontujte následující součásti:

- Vnější těsnění skla dveří
- Vedení skla, dle potřeby
- Těsnění dveří, dle potřeby
- Elektricky ovládané zrcátko

3. | Pomalu stahujte starou těsnicí pásku za současného zahřívání vysoušečem vlasů.

4. | Očistěte lepené plochy dveřního kanálku houbou navlhčenou lihem. Po očištění dbejte, aby se na plochy nedostal olej, vazelína či voda.

5.

Nalepte pásku dveřního kanálku.

-1 | Odloupněte okraj pásky z lepicí strany těsnicí pásky dveřního kanálku.
-2 | Nasaďte těsnicí pásku na dveřní kanálek.
-3 | Postupně stahujte zadní stranu lepicí pásky a nalepte těsnicí pásku k dveřnímu kanálku. Zkontrolujte, zda je těsnicí páska vedena rovnoběžně s kanálkem vedením skla dveří.
-4 | Pomocí plastové stěrky (strany s plstí) pásku pevně přitlačte. POZNÁMKA: Pásku přitlačujte pomalu od rohu, aby se nevrásnila a netvořily se vzduchové bubliny.

6. | Dle potřeby kroky postupu opakujte.

7. | Namontujte zpět všechny demontované díly.

8. | Zkontrolujte, zda je barva karoserie na dveřním kanálku zakrytá těsnicí páskou.

9. | Proveďte kontrolu těsnosti na vodu.

### Upevňovací bod (referenční hodnota):