Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1061 (95-12) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1061 (95-12)

DTC P1061: | Nízké napětí v obvodu snímače FRP po zapnutí zapalování

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zkontrolujte zpětné palivové vedení z hlediska špatného připojení nebo poškození. Je zpětné palivové vedení v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Vyměňte zpětné palivové vedení a přejděte na 12.

2. | Zkontrolujte, zda nedochází k prosakování paliva ve vysokotlakém palivovém vedení (u vstřiku, palivové trubky, atd.). Dochází k prosakování? ANO - Opravte prosakování paliva ve vysokotlakém palivovém vedení a přejděte na 12. NE - Přejděte na 3.

3. | Zapněte zapalování do polohy II.

4. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

5. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

6. | Pomocí HDS proveďte zkoušku palivového vedení spuštěním FUEL RAIL PRESSURE TEST v INSPECTION MENU. Je výsledek v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 10.

7. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

8. | Zapněte zapalování do polohy II.

9. | Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC. Je signalizován kód DTC P1061? ANO - Přejděte na 10. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

10. | Vypněte zapalování.

11. | Vyměňte vysokotlaké vedení pro přívod paliva.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

15. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

16. | Zapněte zapalování do polohy II.

17.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Je signalizován kód DTC P1061?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1061, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Přejděte na 18.

18. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P1061 v MENU DTC. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud se na obrazovce objeví zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 14 a proveďte kontrolu znovu.