Demontáž a montáž řemenice klikového hřídele (N22A)

## Demontáž a montáž řemenice klikového hřídele

Potřebné speciální nástroje
Rukojeť ( 07JAB-001020B)

Nástavec držáku remenice, HEX 50 mm ( 07JAB-0010400)
Klíč, 19 mm ( 07JAA-001020A)

## Demontáž

1. | Odmontujte pravé přední kolo.

2. | Odmontujte spodní kryt motoru.

3. | Sundejte hnací řemen.

4. | Rukojetí (A) a nástavcem držáku (B) podržte řemenici.

5. | Pomocí nástrčného klíče 19 mm (C) a páky vyšroubujte šroub.

## Montáž

1. | Očistěte řemenici klikového hřídele (A), klikový hřídel (B), šroub (C) a podložku (D). Dle obrázku namažte novým motorovým olejem.

2. | Namontujte řemenici klikového hřídele a přidržte si ji držákem (A) a nástavcem (B).

3.

Pomocí momentového klíče a nástrčného klíče 19 mm (C) utáhněte šroub momentem 29 N·m (3,0 kgf·m). Nepoužívejte nárazový klíč. Pokud je použit nový šroub řemenice nebo nový klikový hřídel, utáhněte šroub momentem 34 N·m (3,5 kgf·m, 25 lbf·ft).

4. | Utáhněte šroub řemenice o dalších 90°.

5. | Namontujte hnací řemen.

6. | Namontujte spodní kryt motoru.

7. | Namontujte pravé přední kolo.