Odstraňování závad podle kódů DTC: P250E (168) (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P250E (168)

DTC P250E: | Náhodné přerušení snímače hladiny motorového oleje

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor a nechte jej běžet 1 minutu na volnoběh.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P250E?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače hladiny motorového oleje a u modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6.

Zkontrolujte, zda nejsou špatné nebo uvolněné kontakty a vývody v následujících místech:

- Snímač hladiny motorového oleje
- ECM
- Ukostření motoru (G101)
- Ukostření karosérie

Jsou kontakty a vývody v pořádku?

ANO - Přejděte na 7.

NE - Opravte konektory nebo svorky a přejděte na 12.

7. | Vyměňte snímač hladiny motorového oleje za dobrý.

8. | Zapněte zapalování do polohy (II).

9. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

10. | Nastartujte motor a nechte jej běžet 1 minutu na volnoběh.

11. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Je signalizován kód DTC P250E? ANO - Přejděte na 16. NE - Vraťte zpět původní snímač hladiny motorového oleje a přejděte na 12.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

15.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P250E, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače hladiny motorového oleje a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P250E, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače hladiny motorového oleje a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n