Demontáž / montáž vzduchového sacího potrubí (N22A)

## Demontáž / montáž vzduchového sacího potrubí

1. | Zkontrolujte si, zda máte kódy proti krádeži rádia a zapište si frekvence předvoleb pro tlačítka rádia.

2. | Odmontujte čistič vzduchu.

3. | Odmontujte sací vzduchový kanál (A).

4. | Součásti namontujte zpět v opačném sledu úkonů demontáže.

5.

Připojte záporný kabel zpět k baterii a proveďte následující:

- Zadejte kódy zabezpečení proti krádeži autorádia, kódy navigačního systému a vložte do paměti frekvence předvoleb autorádia.
- Nastavte hodiny.