Demontáž/montáž tělesa škrticí klapky (L13A)

## Demontáž/montáž tělesa škrticí klapky

Nesahejte do instalovaného tělesa škrticí klapky při zapalování (II), ani po zapnutí zapalování do polohy (II). Pokud by se škrticí klapka aktivovala, mohlo by dojít k vážnému poranění prstů.

1. | Odmontujte čistič vzduchu.

2. | Odpojte konektor (A) tělesa škrticí klapky a konektor (B) elektromagnetického ventilu řízení odsávání EVAP.

3. | Odpojte a zazátkujte vodní obtokové hadice (C).

4. | Odmontujte těleso škrticí klapky (D).

5.

Namontujte součásti v opačném sledu operací demontáže s novým těsněním (E).
POZNÁMKA:

- Po provedení výměny tělesa škrticí klapky uložte hodnoty volnoběhu do paměti modulu ECM.
- Doplňte chladicí kapalinu motoru do chladiče.