## Výměna potahu sedáku předního sedadla

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste neroztrhli švy nebo nepoškodili potahy sedadel.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Odmontujte přední sedadlo.

2. | Stáhněte kryt (A), odpojte háčky (B), vyšroubujte vruty a odmontujte držadlo (C).

3.

Odmontujte kryt naklápěcího mechanizmu (A).

-1 | Odmontujte ovladač naklápěcího mechanizmu (B) a vruty (C).
-2 | Opatrně odtáhněte kryt, uvolněte sponu (D) a odpojte háčky (E).

4. | Opatrně odtáhněte střední kryt (A), uvolněte sponu a odpojte háčky (B). Na obrázku je sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce je obdobné.

5.

Ze spodní strany sedáku odpojte konektory:

- Sedadlo řidiče
  - Konektor bočního airbagu (A)
  - U některých modelů: Konektor systému vyhřívání opěradla (B)
- Sedadlo spolujezdce
  - Konektor bočního airbagu (A)
  - U některých modelů: Konektor vyhřívání opěradla (B)
  - Konektor (C) spínače kontrolky zapnutí bezpečnostního pásu

Sedadlo řidiče

Sedadlo spolujezdce

6. | Uvolněte háček (D) z pružiny (E) rámu sedáku. Sundejte stahovací pásky vedení (F), vytáhněte svazek (G) bočního airbagu a svazek (H) vyhřívání opěradla otvory (I) v potahu opěradla (J). Přehněte potah sedáku a uvolněte háček (K).

7. | Očkem (B) vytáhněte svazek kabelů bočního airbagu (A).

8. | Uvolněte upevňovací pásky (A, B) z rámu opěradla sedadla (C). Sedadlo řidiče Sedadlo spolujezdce

9. | Uvolněte háčky (A) zespodu sedáku sedadla.

10. | Vysaďte potah / polštář sedáku (A) z rámu sedadla (B).

11. | Uvolněte háčky (A) zespodu sedáku sedadla (B).

12. | Odtáhněte okraj potahu po celém obvodu, uvolněte příchytky (A) a stáhněte celý potah opěradla.

13.

Potah nasaďte v opačném sledu operací stahování; dodržujte tyto pokyny:

- Abyste při nasazování potahu opěradla sedadla zabránili zvlnění, musí být materiál potahu před připevněním spon, háčků a pásků na polštáři rovnoměrně natažen.
- Veškeré demontované spony vyměňte za nové (A).