Montáž hlavního hřídele M/T (N22A)

## Montáž hlavního hřídele M/T

### Rozložené zobrazení

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek, vnitřní průměr 40 mm ( 07746-0030100)

Narážecí přípravek, vnitřní průměr 30 mm ( 07946-MB00000)
POZNÁMKA: Během tohoto postupu využívejte v případě potřeby rozložené zobrazení.

1. | Vyčistěte všechny součástky v rozpouštědle, osušte je a naneste mazivo na veškeré stykové plochy kromě synchronizačních nábojů RS3/RS4 a RS5.

2. | Pomocí speciálního nástroje a lisu nainstalujte nové šikmé kuličkové ložisko (A). Dbejte na správnou orientaci uložení.

3. | Nasaďte jehlové ložisko (A) a kolo RS3 (B) na hlavní hřídel (C).

4. | Nasaďte synchronizační kroužek (A) a synchronizační pružinu (B).

5. | Namontujte synchronizační náboj RS3/RS4 (A) s že vyrovnáním palců vnějšího synchronizačního kroužku (B) s drážkami v synchronizačním náboji RS3/RS4 (C).

6. | Pomocí speciálních nástrojů nasaďte synchronizační náboj RS3/RS4 (A).

7. | Namontujte synchronizační pouzdro RS3/RS4 (A) tak, že vyrovnáte dorazy (B) se synchronizačním pouzdrem a nábojem RS3/RS4. Po montáži zkontrolujte funkci sady synchronizačního náboje RS3/RS4.

8. | Nasaďte synchronizační pružinu (A).

9. | Vyrovnejte palce synchronizačního kroužku (C) s drážkami v synchronizačním náboji RS3/RS4 (D) a namontujte synchronizační kroužek (B).

10. | Namontujte kolo RS4 (A).

11. | Nasaďte jehlová ložiska, distanční kroužek, kolo RS5, synchronizační kroužek a synchronizační pružinu.

12. | Vyrovnejte palce vnějšího synchronizačního kroužku (B) s drážkami v synchronizačním náboji RS5/RS6 (C) a namontujte synchronizační náboj RS5/RS6 (A).

13. | Pomocí speciálního nástroje namontujte synchronizační náboj RS5/RS6 (A).

14. | Namontujte synchronizační pouzdro RS5/RS6.

15. | Nainstalujte synchronizační pružinu a synchronizační kroužek.

16. | Nasaďte distanční kroužek, jehlové ložisko a kolo RS6.

17. | Pomocí speciálního nástroje namontujte nové šikmé kuličkové ložisko (A). Dbejte na správnou orientaci uložení.