Zkouška úrovňového spínače vody palivového filtru (N22A)

## Zkouška úrovňového spínače vody palivového filtru

1.

Proveďte kontrolu budicího obvodu palivoměru.

- Pokud se ručička palivoměru přesune z minimální do maximální polohy a potom se vrátí do minimální polohy, je palivoměr v pořádku. Přejděte na 2.
- Pokud se ukazatel palivoměru nepohybuje správně, vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk.). a znovu proveďte kontrolu.

2. | Vypusťte vodu z palivového filtru.

3.

Nastartujte motor a zkontrolujte stav motoru.

- Pokud je motor v pořádku, přejděte na 4.
- Pokud motor není v pořádku, proveďte postup odstraňování příznaků poruch.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte 2P konektor (A) úrovňového spínače vody palivového filtru.

6. | Propojkou připojte vývod č. 2 2P konektoru úrovňového spínače vody palivového filtru ke kostře.

7.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte kontrolku přítomnosti vody v palivovém filtru.

- Svítí-li kontrolka přítomnosti vody v palivovém filtru, opravte přerušený BLK vodič mezi úrovňovým spínačem vody palivového filtru a G401. Pokud je vodič v pořádku, přejděte na 8.
- Pokud kontrolka přítomnosti vody v palivovém filtru nesvítí, opravte přerušené GRN vedení mezi úrovňovým spínačem vody palivového filtru a vývodem č. 86 konektoru č. 2 modulu ECM. Pokud je vedení v pořádku, vyměňte modul ECM za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM.

8. | Vypněte zapalování.

9. | Odmontujte úrovňový spínač vody od palivového filtru.

10.

Zkontrolujte pohyb plováku úrovňového spínače vody palivového filtru.

- Pokud se plovák pohybuje správně, přejděte na 11.
- V opačném případě vyměňte úrovňový spínač přítomnosti vody v palivovém filtru..

11. | Připojte 2P konektor k úrovňovému spínači vody palivového filtru.

12. | Zapněte zapalování (II).

13.

Pohybujte plovákem úrovňového spínače vody palivového filtru a zkontrolujte kontrolku přítomnosti vody v palivovém filtru.

- Je-li plovák v horní poloze a kontrolka se rozsvítí, je úrovňový spínač v pořádku.
- Zůstane-li kontrolka při pohybu plovákem svítit nebo se nerozsvítí, vyměňte úrovňový spínač vody palivového filtru.