Výměna chladicí kapaliny (L13A)

## Výměna chladicí kapaliny

1. | Nastartujte motor. Nastavte ovladač topení na maximální teplotu a vypněte zapalování. Zkontrolujte, zda je motor a chladič na dotek chladný.

2. | Vytáhněte zátku chladiče.

3. | Sundejte spodní kryt motoru.

4. | Povolte vypouštěcí zátku (A) a vypusťte chladicí kapalinu.

5. | Vymontujte vypouštěcí šroub (A) z přední strany bloku motoru.

6. | Po vypuštění chladicí kapaliny namontujte zpět vypouštěcí šroub s novou podložkou.

7. | Pevně utáhněte vypouštěcí zátku chladiče.

8. | Nasaďte spodní kryt motoru.

9. | Vypusťte chladicí kapalinu motoru ze zásobní nádržky.

10. | Doplňte zásobní nádržku ke značce MAX (A) originální celoroční nemrznoucí chladicí kapalinou Honda Type 2 (P/N OL999-9001).

11.

Doplňte originální celoroční nemrznoucí chladicí kapalinu Honda Type 2 do chladiče po hrdlo
POZNÁMKA:

- Používejte pouze originální celoroční nemrznoucí směs/chladicí kapalinu Honda Type 2. Použití chladicí kapaliny, která není od firmy Honda, může mít za následek korozi, která následně způsobuje poruchu nebo nesprávné fungování chladicího systému.
- Originální celoroční nemrznoucí chladicí kapalinu Honda Type 2 tvoří z 50 % nemrznoucí směs a z 50 % voda. Nepřidávejte vodu.

Množství chladicí kapaliny motoru (včetně objemu zásobní nádržky 0,4 l)
Po výměně náplně: 4,0 l
Po celkové opravě: 5,6 l

12. | Volně nasaďte zátku chladiče.

13. | Nastartujte motor a nechte jej běžet až do jeho zahřátí (ventilátor chladiče se musí zapnout nejméně dvakrát).

14. | Vypněte motor. Zkontrolujte hladinu v chladiči a dle potřeby doplňte originální celoroční nemrznoucí chladicí kapalinu Honda Type 2.

15. | Zatáhněte zátku chladiče, nechte znovu chvíli běžet motor a zkontrolujte možné prosakování.

16. | Otřete veškerou rozlitou chladicí kapalinu motoru.