Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2413 (R18A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2413

DTC P2413: | Porucha v systému EGR

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4.

Pomocí přístoje HDS proveďte EGR TEST v MENU INSPECTION.

Je výsledek v pořádku?

ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM.n

NE - Přejděte na 5.

5. | Vypněte zapalování.

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku EGR VLS . Je zobrazeno cca 0 V? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 21.

8. | Vypněte zapalování.

9. | Odpojte 6P konektor ventilu EGR.

10. | Zapněte zapalování (II).

11. | Změřte napětí mezi vývodem č. 3 6P konektoru ventilu EGR a kostrou. Je naměřeno cca 5 V? ANO - Přejděte na 16. NE - Přejděte na 12.

12. | Vypněte zapalování.

13. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

14. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem B18 konektoru ECM a vývodem č. 3 6P konektoru ventilu EGR. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 51. NE - Opravte přerušený vodič mezi ventilem EGR a ECM (B18) a přejděte na 44.

16. | Vypněte zapalování.

17. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

18. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

19. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem B29 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi modulem ECM (B29) a ventilem EGR a přejděte na 44. NE - Přejděte na 20.

20. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem B29 konektoru ECM a vývodem č. 1 6P konektoru ventilu EGR. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 21. NE - Opravte přerušený vodič mezi modulem ECM (B29) a ventilem EGR a přejděte na 44.

21. | Vypněte zapalování.

22. | Pokud ještě není odpojený 6P konektor ventilu EGR, odpojte jej.

23. | Na straně ventilu EGR změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 6P konektoru ventilu EGR. Je naměřen odpor 100 kW nebo více? ANO - Přejděte na 43. NE - Přejděte na 24.

24. | Na straně ventilu EGR změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 3 6P konektoru ventilu EGR. Je naměřeno 100 kW nebo více? ANO - Jděte na 43. NE - Přejděte na 25.

25. | Pokud ještě není propojeno vedení SCS pomocí systému HDS, učiňte tak.

26. | Pokud jste ještě neodpojili 44P konektor B modulu ECM, učiňte tak.

27. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem B2 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi modulem ECM (B2) a ventilem EGR a přejděte na 44. NE - Přejděte na 28.

28. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem B2 konektoru ECM a vývodem č. 4 6P konektoru ventilu EGR. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 29. NE - Opravte přerušené vedení mezi ECM (B2) a ventilem EGR a přejděte na 44.

29. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 6 6P konektoru ventilu EGR a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 30. NE - Opravte přerušené vedení mezi ventilem EGR a G101 a přejděte na 44.

30. | Připojte (44P) konektor B modulu ECM.

31. | Zkratovací propojkou připojte kladný vývod baterie k vývodu č. 4 6P konektoru ventilu EGR.

32. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh. Propojkou pak spojte záporný vývod baterie s vývodem č. 6 6P konektoru ventilu EGR. Zhasíná motor nebo běží nepravidelně? ANO - Přejděte na 51. NE - Přejděte na 33.

33. | Vypněte zapalování.

34. | Odmontujte ventil EGR.

35. | Vyčistěte kanál EGR v sacím potrubí a trubku EGR čistidlem karburátoru. Čistidlem na karburátory rovněž vyčistěte kanál uvnitř ventilu EGR.

36. | Namontujte ventil EGR.

37. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

38. | Zapněte zapalování do polohy II.

39. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

40. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

41. | Pomocí přístoje HDS proveďte EGR TEST v MENU INSPECTION. Je výsledek v pořádku? ANO - Přejděte na 49. NE - Přejděte na 42.

42. | Vypněte zapalování.

43. | Vyměňte ventil EGR.

44. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

45. | Zapněte zapalování do polohy II.

46. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

47. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

48. | Pomocí přístoje HDS proveďte EGR TEST v MENU INSPECTION.

49.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2413, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 50.

50. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P2413 v MENU DTC. Je na displeji zobrazeno PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, přejděte na 1 a znovu proveďte kontrolu. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na displeji objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 47 a znovu proveďte kontrolu.

51. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

52. | Pomocí přístoje HDS proveďte EGR TEST v MENU INSPECTION.

53.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2413, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n