Demontáž/montáž sestavy řadicí páky M/T (R18A)

## Demontáž/montáž sestavy řadicí páky M/T

### Rozložené zobrazení

Potřebné speciální nářadí
Nástavec, 24 x 26 mm ( 07746-0010700)

Narážecí přípravek ( 07749-0010000)

1. | Odstraňte víčko odvětrávání (A), stavěcí šroub (B), podložku (C), pružinu (D) a ocelovou kuličku (E). Vyšroubujte stavěcí šroub (F) a elektromagnet blokování (G).

2. | Odšroubujte speciální šroub (A) a pružinovou podložku (B).

3. | Z krytu ramene řazení (E) vytáhněte řadicí páku (C) a rameno (D).

4. | Vyndejte olejové těsnění (F). POZNÁMKA: Při nasazování otočte slitinový povrch axiální podložky ke straně krytu ramene řazení.

5. | Od páky volby (B) odmontujte kolík pružiny (A). POZNÁMKA: Vsuňte kolík pružiny do blokovacího prvku tak, aby byla drážka kolíku pod úhlem uvedeným na obrázku.

6. | Odmontujte páku volby z krytu ramene řazení (C), řadicí článek (D) a blokovací prvek (E).

7. | Vyndejte olejové těsnění (F).

8. | Montáž proveďte v opačném sledu operací demontáže.

9.

Z těsnicí plochy odstraňte nečistoty a olej. Na těsnicí plochu naneste tekuté těsnění (P/N 08C70-K0234M).
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynula příliš dlouhá doba (u P/N 08C70-K0234M více než 4 minuty a u ostatních více než 5 minut), neměli byste dané součásti instalovat. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

10. | Pomocí speciálního nástroje nasaďte olejové těsnění (A).