Výměna bočního silentbloku motoru (R18A)

## Výměna bočního silentbloku motoru

1. | Pomocí zvedáku a dřevěného palku pod olejovou vanou podepřete motor.

2. | Vyroubujte roub (A) upevňující trubky klimatizace a odmontujte horní torzní tyč (B).

3. | Odmontujte kostřicí kabel (A) a drák bočního silentbloku motoru (B).

4. | Vymontujte výztu bočního silentbloku motoru (A) a boční silentblok (B).

5. | Namontujte boční silentblok motoru a jeho výztu.

6. | Namontujte drák bočního silentbloku motoru (A), volně utáhněte nový roub s maticí (B) a roub (C).

7. | Připojte kabel ukostření (D).

8. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

9. | Povolte upevňovací roub a matice (A) silentbloku převodovky.

10. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

11. | Sundejte spodní kryt motoru.

12. | Povolte roub dolní torzní tyče (A).

13. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

14. | Utáhněte upevňovací rouby a matici bočního silentbloku motoru.

15. | Vyroubujte upevňovací roub a matice převodovky.

16. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

17. | Utáhněte upevňovací roub dolní torzní tyče.

18. | Nasaďte spodní kryt motoru.

19. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

20. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

21. | Namontujte horní torzní tyč (A), utáhněte její nové rouby v naznačeném číselném pořadí.

22. | Naroubujte upevňovací roub (B) potrubí klimatizace.