Zkouška elektromagnetů startéru (R18A)

## Zkouška elektromagnetů startéru

1. | Vymontujte startér.

2. | Odpojte kabel motoru (A).

3.

Zkontrolujte udržovací cívku z hlediska uzavřenosti obvodu mezi vývodem S a pláštěm kotvy (ukostření). Obvod musí být uzavřen.

- Pokud je obvod uzavřen, přejděte na 4.
- Pokud obvod není uzavřený, vyměňte elektromagnet.

4.

Zkontrolujte vtahovací cívku z hlediska uzavřenosti obvodu mezi vývodem S a vývodem M. Obvod musí být uzavřený.

- Pokud je obvod uzavřený, je elektromagnet v pořádku.
- Pokud obvod není uzavřený, vyměňte elektromagnet.

5. | Připojte kabel motoru.

6. | Namontujte startér.