## Odstraňování závad podle kódů DTC: 65

DTC 65: | Snímač tlaku VSA (hardware)

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku BRK PRESS v seznamu VSA DATA LIST. Stoupne při sešlápnutí pedálu tlak? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA. n