## Funkční zkouška alarmu systému zabezpečení

### Ultrazvukové čidlo

1. | Otevřete okno řidiče.

2. | Zavřete všechny dveře.

3. | Zamkněte dveře dálkovým ovladačem nebo klíčem.

4.

Počkejte 25 sekund, potřebných pro aktivování zabezpečovacího systému.

- Bliknou výstražná světla a kontrolka zabezpečovacího systému.

5.

Vsuňte ruku do prostoru kabiny.

- Pokud houká siréna a blikají výstražné blikače, přejděte na 6.
- Pokud nehouká siréna systému a neblikají výstražné blikače, vyměňte ultrazvukové čidlo.

### Vnitřní baterie sirény řízení alarmu

6. | Otevřete kapotu.

7.

Od baterie odpojte vývody.

- Pokud siréna houká nepřetržitě, je vnitřní baterie v pořádku.
- Pokud se siréna vypne, vyměňte sirénu alarmu.

POZNÁMKA:

- Siréna alarmu je systém s vlastním napájením záložní baterií Ni-MH. Pokud dojde k poklesu napětí baterie vozidla, bude siréna řízení alarmu dále fungovat správně.
- Pokud dojde ke stisknutí zamykacího kolíku dveří před zavřením dveří, jednou zabzučí bzučák a ultrazvukový systém nebude fungovat.