## Demontáž a montáž madla

POZNÁMKA: Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1. | Spusťte madlo (A) a vytáhněte zarážky (B).

2. | Zmáčkněte spony (A) uvolněte háčky (B) a sundejte madlo (C).

3. | Sevřete háčky pomocí kleští a sundejte všechny spony (A).

4. | Pokud došlo k aktivaci hlavového airbagu, vyměňte madlo za nové.

5.

Pokud se hlavový airbag neaktivoval, abyste předešli nesprávné aktivaci hlavového airbagu a případnému zranění, zkontrolujte vymontované součásti a vyměňte je, pokud jeví známky následujícího poškození:

- Poškození nebo popraskání madla (A)
- Popraskání nebo protlačení zarážek (B).

6. | Nasaďte zarážky (A) na madlo (B) a zarážky (C) zcela zasaďte do příchytek.

7. | Usaďte madlo (A) na držák (B) a zatlačte na něj, aby příchytky (C) řádně dosedly.