## Kontrola posilovače řízení

POZNÁMKA: Tuto zkoušku je třeba provádět s osazením originálními koly a pneumatikami nahuštěnými na předepsaný tlak.

1. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

2. | K volantu připojte běžně prodávaný pružinový siloměr. S motorem běžícím na volnoběh a ozem zaparkovaným na čistém a suchém povrchu táhněte za siloměr dle obrázku a odečtěte hodnotu v okamžiku, kdy se kola začnou otáčet.

3.

Pokud je naměřená hodnota maximálně 29 N (3,0 kgf), je posilovač v pořádku. Pokud je hodnota vyšší, zkontrolujte tyto položky:

- Táhla řízení
- Nastavení vodítka hřebenu
- Systém EPS