Montáž víka hlavy válců (L13A)

## Montáž víka hlavy válců

1. | Důkladně vyčistěte těsnění víka hlavy válců a drážku.

2. | Namontujte těsnění víka hlavy válců (A) do drážky víka hlavy válců (B).

3. | Zkontrolujte, zda jsou dosedací plochy čisté a suché.

4.

Na dosedací plochy skříně řetězu (A) naneste souvislou "housenku" tekutého těsnění, č. dílu 08C70-K0234M, 08C70-K0334M nebo 08C70-X0331S, o šířce 3,0 mm.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

5.

Nasaďte víko hlavy válců (A).
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži víka hlavy motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

6. | Prohlédněte podložku víka (B). Vyměňte podložku v případě, že je poškozená nebo opotřebená.

7. | Utáhněte šrouby ve dvou nebo třech krocích. V konečném kroku utáhněte všechny šrouby v uvedeném pořadí momentem 12 N·m (1,2 kgf·m, 8,7 lbf·ft).

8. | Namontujte kostřící kabel (A), upevňovací šroub držáku svazku (B) a odvětrávací hadici (C).

9. | Namontujte čtyři přední a čtyři zadní zapalovací cívky.

10. | Namontujte sací potrubí.