## Kontrola předního brzdového kotouče

## Házení

1. | Zvedněte předek vozidla a podepřete jej bezpečnostními stojany v patřičných místech.

2. | Odmontujte přední kola.

3. | Odmontujte brzdové destičky.

4. | Prohlédněte povrch brzdového kotouče z hlediska poškození a popraskání. Důkladně očistěte brzdový kotouč a odstraňte veškerou korozi.

5. | Namontujte vhodné ploché podložky (A) a matice kola; utáhněte matice předepsaným momentem tak, aby brzdový kotouč pevně dosedal k náboji.

6.

Nastavte číselníkový úchylkoměr k brzdovému kotouči dle obrázku a změřte házení ve vzdálenosti 10 mm od vnějšího okraje brzdového kotouče.

Házení brzdového kotouče:
| Provozní limit: | 0,10 mm

7.

Pokud brzdový kotouč přesahuje provozní limit, přesoustružte brzdový kotouč přímo na voze. K tomu schválené typy: Kwik- Lathe vyráběný firmou Kwik-way Manufacturing Co. a‘‘ bruska na přední brzdové kotouče firmy Snap-on Tools Co.

Max. limit pro přesoustružení: | 21,0 mm

POZNÁMKA:

- Pokud brzdový kotouč přesahuje provozní limit pro přesoustružení, vyměňte jej.
- Nový kotouč bude nutné přesoustružit v případě, že jeho házení je větší než 0,10 mm.

## Tloušťka kotouče a rovnoběžnost jeho ploch

1. | Zvedněte předek vozidla a podepřete jej bezpečnostními stojany v patřičných místech.

2. | Odmontujte přední kola.

3. | Odmontujte brzdové destičky.

4.

Pomocí mikrometru změřte tloušťku brzdového kotouče v osmi místech vzdálených od sebe úhlem cca 45 °, cca 10 mm od vnějšího okraje kotouče. Vyměňte brzdový kotouč, pokud je nejmenší naměřená tloušťka menší než max. limit pro přesoustružení.

Tloušťka brzdového kotouče:
| Standard: | 23,0 mm
| Max. limit pro přesoustružení: | 21,0 mm
Rovnoběžnost ploch brzdového kotouče: | max. 0,015 mm

POZNÁMKA: Toto je maximální povolený rozdíl mezi naměřenými hodnotami tloušťky.

5.

Pokud brzdový kotouč přesahuje provozní limit pro rovnoběžnost ploch, přesoustružte kotouč přímo na voze. K tomu jsou schváleny: Kwik-Lathe vyráběný firmou Kwik-way Manufacturing Co. a ‘‘ soustruh na přední brzdové kotouče "Front Brake Disc Lathe" firmy Snap-on Tools Co.
POZNÁMKA: Pokud brzdový kotouč přesahuje provozní limit pro přebroušení, vyměňte jej.