Výměna bočního silentbloku motoru (L13A)

## Výměna bočního silentbloku motoru

1. | Pomocí zvedáku a dřevěné podpěry o rozměrech 300 x 300 x 25 mm podepřete motor pod olejovou vanou. POZNÁMKA: Aby nedolo k pokození olejové vany, neumisujte zvedák na střed olejové vany.

2. | Odmontujte kostřicí kabel (A) a drák bočního silentbloku motoru (B).

3. | Vymontujte výztu bočního silentbloku motoru (A) a boční silentblok (B).

4. | Namontujte boční silentblok motoru a jeho výztu.

5. | Namontujte drák bočního silentbloku motoru (A), volně utáhněte nové matice (B) i roub (C).

6. | Připojte kabel ukostření (D).

7. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

8. | Vyroubujte upevňovací roub a matice (A) silentbloku převodovky.

9. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

10. | Sundejte spodní kryt motoru.

11. | Povolte roub dolní torzní tyče (A).

12. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

13. | Utáhněte upevňovací roub a matice bočního silentbloku motoru.

14. | Vyroubujte upevňovací roub a matice převodovky.

15. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

16. | Utáhněte upevňovací roub dolní torzní tyče.

17. | Nasaďte spodní kryt motoru.

18. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

19. | Namontujte těleso čističe vzduchu.