## Výměna těsnění zadních dveří

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali dveře.
- Vytahovačem spon sundejte spony.

1. | U středního sloupku odmontujte upevňovací šroub (A) zarážky dveří.

2. | Odpojte spony (B, C, D) a sundejte těsnění (E) dveří.

3.

Nasaďte těsnění opačným způsobem operací demontáže a proveďte následující:

- Zkontrolujte výskyt poškozených nebo zdeformovaných spon, případně je vyměňte za nové.
- Ujistěte se, že těsnění je řádně nasazeno v držáku (F).
- Před montáží na upevňovací šroub zarážky dveří naneste jisticí kapalinu na závity.
- Zkontrolujte těsnost.