Odstraňování závad podle kódů DTC: P0193 (95-2) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0193 (95-2)

DTC P0193: | Vysoké napětí v obvodu snímače FRP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku FRP SENSOR.

Je signalizována hodnota cca 4,75 V nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u čidla FRP a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

4. | Odpojte 3P konektor čidla FRP.

5. | Propojkou spojte vývody č. 2 a č. 3 3P konektoru snímače FRP.

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku FRP SENSOR. Je signalizována hodnota cca 4,75 V nebo více? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 18.

8. | Odstraňte propojku z 3P konektoru snímače FRP.

9. | Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru snímače FRP. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 10. NE - Přejděte na 14.

10. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

11. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

12. | Propojkou spojte vývod č. 2 3P konektoru snímače FRP s kostrou.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 40 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 24. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem FRP a vývodemč. 40 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 20.

14. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

15. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

16. | Propojkou spojte vývod č. 3 3P konektoru snímače FRP s kostrou.

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 91 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 24. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem FRP a vývodemč. 91 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 20.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Vyměňte vysokotlaké vedení pro přívod paliva.

20. | Zapojte znovu všechny konektory.

21. | Zapněte zapalování do polohy II.

22. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

23.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0193, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

24. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

25.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0193, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n