## Zkouška a výměna hlavního spínače elektrického ovládání oken

1. | Odmontujte desku čalounění zadních dveří.

2. | Vyšroubujte šroub a odpojte 14P konektor (A) od spínače elektrického ovládání okna (B) a vysaďte spínač z dveřního panelu.

3. | Vyšroubujte tři upevňovací šrouby a uvolněte spínač z panelu spínačů (C).

4. | Vyměňte spínač okna za dobrý a proveďte zkoušku. Pokud je původní spínač okna vadný, vyměňte jej.

5. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.