## Vnější panel předního sloupku - montáž

1. | Novou přepážku předního sloupku (A) namontujte na vnitřní stranu výztuže předního sloupku (B). POZNÁMKA: Naneste souvislou vrstvu těsnění (C) kolem přepážky a vnitřní spodní části (D).

2. | Usaďte novou přepážku předního sloupku a bodově ji přivařte.

3. | Vyřízněte nový vnější panel (opravný díl) a vyrovnejte jej s karosérií.

4.

Upevněte nový vnější panel a zkontrolujte rozměry karosérie.

- Poloha spodního nástavce předního podběhu.
- Čelní sklo a otevření dveří.

5. | Zkušebně nasaďte čelní sklo, dveře, kapotu a přední blatník a zjistěte nepřesnosti sesazení a vůle. Zkontrolujte, zda vše dobře sedí.

6. | Sundejte nový vnější panel a přivařte spodní výztuhu předního sloupku (A) k horní výztuze (B) a k výztuze bočního prahu (C).

7. | Novou vnější přepážku předního sloupku (A) namontujte na spodní výztuhu předního sloupku (B). POZNÁMKA: Naneste souvislou vrstvu těsnění (C) kolem oddělovače uvnitř vnějšího panelu (D).

8. | Usaďte nový vnější panel na místo a znovu zkontrolujte vyrovnání dveří, předního blatníku a čelního skla.

9. | Proveďte hlavní sváření. Nasaďte náhradní kus (A) k odřezané části (B) předního sloupku a vnějšího bočního prahu (C) a svařte je.

10. | Přivařte horní díl podběhu.