## Odstraňování závad SRS podle příznaků - kontrolka SRS zůstane svítit, ale není signalizován žádný kód DTC

### Kontrolka SRS zůstane svítit, ale neuloží se žádný kód DTC.

1.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka PGM-FI.

Rozsvítí se kontrolka PGM-FI?

ANO - Přejděte na 2.

NE - Přejděte na postup odstraňování závad systému FGM-FI:

- motor L13A7
- Mimo motor L13A7

2. | Připojte HDS k obvodu DLC, který je umístěn pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

3. | Zapněte zapalování (II).

4. | Ujistěte se, že přístroj HDS komunikuje s vozidlem a jednotkou SRS. Pokud tomu tak není, odstraňte závadu v obvodu konektoru DLC.

5.

V elektrickém vybavení pod položkou Body Electrical na přístroji HDS zkontrolujte kódy DTC.

Je signalizován kód DTC B1187?

ANO - Přejděte na Odstraňování závad podle kódu DTC B1187.

NE - Vadný řídicí modul přístrojů (otáčk.); vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk.). n