## Odstraňování závad podle kódů DTC: 12-01

DTC 12-01: | Nízké / vysoké napětí VBU (normální diagnostika)

1. | Vypněte zapalování.

2. | Připojte přístroj HDS ke konektoru datového vedení (DLC).

3. | Zapněte zapalování (II).

4. | Pomocí HDS zkontrolujte položku VBU v nabídce DATA LIST. Je napětí 9,2-17,4 V? ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo špatné kontakty. Pokud jsou kontakty v pořádku, systém je v tuto chvíli bez problémů.n NE - Přejděte na 5.

5.

Zkontrolujte pojistku č. 1 (70 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou.

Je pojistka v pořádku?

ANO - Nasaďte pojistku zpět a přejděte na 6.

NE - Vyměňte pojistku a znovu proveďte kontrolu. Pokud je pojistka spálená, zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu na kostru v obvodu této pojistky.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte konektor A (2P) a konektor D (28P) řídicí jednotky EPS.

8.

Změřte napětí mezi vývodem č. 2 konektoru A (2P) řídicí jednotky EPS a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kontakty konektoru A (2P) řídicí jednotky EPS a dle potřeby je opravte. Nezjistíte-li žádné špatné připojení, vyměňte řídicí jednotku EPS. n

NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicí jednotkou EPS a skříňkou pojistek a relé pod pod kapotou.n