Demontáž ventilů, ventilových pružin a těsnění ventilů hlavy válců (N22A)

## Demontáž ventilů, ventilových pružin a těsnění ventilů hlavy válců

Potřebné speciální nástroje
Zařízení na stlačování ventilových pružin ( 07757-0010000)

Ventily a ventilové pružiny při demontáži označte, pro lepší orientaci při zpětné montáži do původní polohy.

1. | Odmontujte hlavu válců.

2. | Použijte nástrčný klíč vhodné velikosti (A) a gumovou palici (B) a lehce poklepejte na přídržnou misku ventilu a uvolněte ventilové klínky.

3. | Nasaďte zařízení na stlačování ventilových pružin. Stlačte pružinu a sejměte ventilové klínky.

4. | Odmontujte zařízení na stlačování ventilových pružin a poté odmontujte držák pružiny, pružinu ventilu a ventil.