## Výměna bočního hlavového airbagu

## Demontáž

POZNÁMKA:

- Před prováděním opravy nebo servisu si přečtěte postup výměny obložení interiéru.
- Demontáž bočního hlavového airbagu je nutné provádět v souladu s bezpečnostními pokyny/postupy.
- Systém hlavového airbagu se skládá z modulu bočního hlavového airbagu, stropního obložení a předního madla. Po aktivaci hlavového airbagu tyto části vyměňte.

1. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Odmontujte obložení stropu.

3. | Odpojte 2P konektor kabelového svazku podlahy (A) od bočního hlavového airbagu.

4. | Vyšroubujte upevňovací šrouby (A) z držáku.

5. | Odmontujte sestavu bočního hlavového airbagu.

## Montáž

POZNÁMKA:

- Montáž bočního hlavového airbagu je nutné provádět v souladu s bezpečnostními pokyny/postupy.
- Pokud je airbag odřený, nebo vykazuje jiné viditelné poškození, vyměňte jej. Nepokoušejte se airbag opravovat.
- Při instalování airbagu dbejte, aby nebyl zkroucený, nebo zachycený mezi držáky vyvíječe plynu a šroubů.
- Dbejte, aby upevňovací prvek vyvíječe plynu byl namontován správně a nemohlo dojít k náhodnému vystřelní airbagu, které by monlo způsobit škody či zranění.

1. | Novou sestavu bočního hlavového airbagu uchyťte na boční část střechy. Utáhněte upevňovací šrouby (A).

2. | Připojte 2P konektor kabelového svazku podlahy (A) k hlavovému airbagu.

3. | Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.

4. | Připojte přístroj HDS a vymažte kódy DTC.

5. | Po montáži bočního hlavového airbagu zkontrolujte, zda systém správně funguje: Zapněte zapalování (II); kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a potom zhasnout.

6. | Namontujte všechny odmontované součásti.

7. | Zajistěte správný přesah obložení stropu a sloupku.