Nastavení axiální vůle hlavního hřídele M/T (N22A)

## Nastavení axiální vůle hlavního hřídele M/T

Potřebné speciální nářadí
Podstava hlavního hřídele ( 07GAJ-PG20130)

Držák hlavního hřídele ( 07GAJ-PG20110)

1. | Vymontujte vymezovací podložku 82 mm (A) ze skříně převodovky (B).

2. | Důkladně pružnou podložku vyčistěte, než ji nasadíte na kuličkové ložisko.

3. | Namontujte na hlavní hřídel synchronizační náboj RS3/RS4, distanční prstenec, synchronizační náboj RS5, distanční prstenec a kuličkové ložisko. POZNÁMKA: Při sestavování hlavního hřídele využijte rozložený náhled:

4. | Namontujte hlavní hřídel do skříně spojky.

5. | Položte skříň převodovky přes hlavní hřídel a na skříň spojky.

6. | Několika šrouby 10 mm zajistěte skříně spojky a převodovky. POZNÁMKA: Při tomto postupu není nutné mezi skříněmi použít těsnicí materiál.

7. | Plastovým kladivem zlehka poklepejte na hlavní hřídel.

8.

Připojte speciální nástroje k hlavnímu hřídeli následujícím způsobem:

- Vyšroubujte šroub držáku hlavního hřídele (A) a povolte dva šestihranné šrouby (B).
- Nasaďte držák na hlavní hřídel tak, aby jeho břit směřoval k převodovce.
- Vystřeďte břit držáku hlavního hřídele okolo drážky uvnitř drážkování hlavního hřídele a potom utáhněte šestihranné šrouby.

9. | Plně usaďte hlavní hřídel poklepáním plastovým kladivem na jeho konec.

10. | Zašroubujte šroub držáku hlavního hřídele tak, aby se lehce dotýkal široké plochy podstavy hlavního hřídele.

11. | Na konci hlavního hřídele vynulujte číselníkový úchylkoměr (A).

12.

Otáčejte šroubem držáku hlavního hřídele (B) ve směru pohybu hodinových ručiček. Otáčení zastavte v okamžiku, kdy číselníkový úchylkoměr (A) dosáhne maximální výchylky. Hodnota udávaná číselníkovým úchylkoměrem je hodnotou axiální vůle hlavního hřídele.
POZNÁMKA: Neotáčejte šroubem držáku hlavního hřídele o více než 60 stupňů poté, kdy se ručka číselníkového úchylkoměru přestane pohybovat. Při větším tlaku šroubu držáku hlavního hřídele může dojít k poškození převodovky.

13.

Pokud je naměřená hodnota v rozmezí standardních hodnot, vůle je správná. Pokud naměřená hodnota není v rozmezí standardních hodnot, vyberte podle tabulky potřebnou distanční vložku a po jejím nasazení proveďte znovu měření.

Standard: | 0,14-0,21 mm

(Příklad)
Naměřené hodnoty | 1,93 mm
Odečtěte celkovou naměřenou vůli od středu standardu vůle 0,17 mm

1,23 - 0,17 = 1,06 mm
Vyberte vymezovací podložku nejbližší vypočtené hodnotě, zde například 1,05 mm.

14.

Po nasazení vymezovací podložky příslušné velikosti do skříně převodovky zkontrolujte axiální vůli, abyste ověřili, že vůle je v rozmezí standardních hodnot.

Vymezovací podložka 82 mm
| Číslo dílu | Tloušťka
--- | --- | ---
A | 23931-PR8-F00 | 0,60 mm
B | 23932-PR8-F00 | 0,63 mm
C | 23933-PR8-F00 | 0,66 mm
D | 23934-PR8-F00 | 0,69 mm
E | 23935-PR8-F00 | 0,72 mm
F | 23936-PR8-F00 | 0,75 mm
G | 23937-PR8-F00 | 0,78 mm
H | 23938-PR8-F00 | 0,81 mm
I | 23939-PR8-F00 | 0,84 mm
J | 23940-PR8-F00 | 0,87 mm
K | 23941-PR8-F00 | 0,90 mm
L | 23942-PR8-F00 | 0,93 mm
M | 23943-PR8-F00 | 0,96 mm
N | 23944-PR8-F00 | 0,99 mm
O | 23945-PR8-F00 | 1,02 mm
P | 23946-PR8-F00 | 1,05 mm
Q | 23947-PR8-F00 | 1,08 mm
R | 23948-PR8-F00 | 1,11 mm
S | 23949-PR8-F00 | 1,14 mm
T | 23950-PR8-F00 | 1,17 mm
U | 23951-PR8-F00 | 1,20 mm
V | 23952-RAT-000 | 1,23 mm
W | 23953-RAT-000 | 1,26 mm
X | 23954-RAT-000 | 1,29 mm
Y | 23955-RAT-000 | 1,32 mm
Z | 23956-RAT-000 | 1,35 mm
AA | 23957-RAT-000 | 1,38 mm
AB | 23958-RAT-000 | 1,41 mm
AC | 23959-RAT-000 | 1,44 mm