Výměna palivového čerpadla (N22A)

## Výměna palivového čerpadla

## Demontáž

1. | Odmontujte kryt motoru.

2. | Odmontujte čistič vzduchu.

3. | Odpojte konektor palivového čerpadla (A).

4. | Odmontujte vysokotlakou trubku (B).

5. | Odpojte palivové hadice (C).

6. | Odmontujte palivové čerpadlo (D).

## Montáž

1. | Rukou utáhněte matice (A) spolu s novou vysokotlakou trubkou (B).

2. | Namontujte palivové čerpadlo (C). POZNÁMKA: Při montáži palivového čerpadla nastavte palivové čerpadlo a vačkový hřídel (D).

3. | Utáhněte matici strany palivového čerpadla (E).

4. | Utáhněte matici strany vysokotlakého vedení pro přívod paliva (A).

5. | Namontujte objímku a pryžový prvek vysokotlaké trubky (F). POZNÁMKA: Pokud nenamontujete objímku a pryžový prvek vysokotlaké trubky, může dojít k prosakování paliva z palivové trubky.

6. | Díly namontujte v opačném sledu úkonů demontáže a poté odvzdušněte palivovou soustavu.