Výměna vstřikovací trysky (L13A)

## Výměna vstřikovací trysky

1. | Uvolněte tlak paliva.

2. | Odmontujte čistič vzduchu.

3. | Odmontujte sací potrubí.

4. | Odpojte konektory od vstřikovačů paliva (A) a odmontujte příchytku svazku (B) od vysokotlakého vedení pro přívod paliva (C).

5. | Odpojte rychlospojovací fitink (D).

6. | Odmontujte držák vysokotlakého vedení pro přívod paliva (E).

7. | Z vysokotlakého vedení pro přívod paliva vyšroubujte upevňovací matice (F) vysokotlakého vedení pro přívod paliva.

8. | Od vstřikovací trysky paliva odmontujte příchytku vstřikovací trysky paliva (G).

9. | Odmontujte vstřikovací trysku.

10. | Na nové O-kroužky (A) naneste čistý motorový olej a vložte vstřikovací trysky paliva (B) do vysokotlakého vedení pro přívod paliva (C).

11. | Nasaďte příchytku vstřikovací trysky (D).

12. | Na O-kroužky vstřikovací trysky (E) naneste čistý motorový olej.

13. | Do patice vstřiků (F) připojte vysokotlaký přívod paliva a vstřikovací trysku.

14. | Namontujte upevňovací matice vysokotlakého vedení pro přívod paliva. Namontujte držák vysokotlakého vedení pro přívod paliva (G).

15. | Připojte rychlospojovací fitink.

16. | Připojte konektory na vstřikovací trysky a namontujte příchytku svazku.

17. | Namontujte sací potrubí.

18. | Namontujte čistič vzduchu.

19. | Zapněte zapalování (II), ale nespouštějte startér. Asi po dvou sekundách činnosti palivového čerpadla stoupne tlak paliva v palivovém potrubí. Toto opakujte dvakrát nebo třikrát a zkontrolujte, zda někde neuniká palivo.