Výměna olejového těsnění a ložiska hlavního hřídele ve skříni spojky M/T (R18A)

## Výměna olejového těsnění a ložiska hlavního hřídele ve skříni spojky M/T

Potřebné speciální nářadí
Sada nastavitelného stahováku ložisek ( 07JAC-PH80000)

Narážecí přípravek ( 07749-0010000)
Nástavec, 42 x 47 mm ( 07746-0010300)
Nástavec, 52 x 55 mm ( 07746-0010400)

1. | Odmontujte sestavu diferenciálu.

2. | Pomocí speciálního nářadí vymontujte kuličkové ložisko (A) ze skříně spojky (B).

3. | Vyjměte olejové těsnění (A) ze strany spojky. Při demontáži těsnění buďte opatrní, aby nedošlo k poškození skříně spojky.

4. | Pomocí speciálního nářadí naražte nové olejové těsnění dovnitř ze strany převodovky.

5. | Pomocí speciálních nástrojů naražte do převodovky nové kuličkové ložisko.