## Odstraňování závad podle kódů DTC: B2375

DTC B2375: | Chyba infračerveného přenosu

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B2375? ANO - Přejděte na 4. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

4. | Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody v 5P konektoru senzoru automatického osvětlení a deště. Je propojení v pořádku? ANO - Přejděte na 5. NE - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo špatné kontakty.n

5. | Zkontrolujte, zda není konektor poškozen a nejsou v něm žádné nečistoty. Je konektor v pořádku a nejsou v něm žádné nečistoty? ANO - Přejděte na 6. NE - Opravte poškození a zbavte jej nečistot.n

6. | Zkontrolujte, zde není čelní sklo poškozené a ušpiněné. Je čelní sklo poškozené nebo ušpiněné? ANO - Vadný senzor automatického osvětlení a deště.n NE - Odstraňte ušpinění a/nebo poškození čelního skla.n