Harmonogram údržby pro normální a ztížené podmínky - mimo evropského modelu (L13A/R18A)

### Harmonogram údržby pro normální a ztížené podmínky - mimo evropského modelu

Tento harmonogram údržby uvádí minimální požadovanou údržbu, nutnou pro zajištění bezporuchového provozu vozidla. Z důvodu oblastních a klimatických rozdílů je třeba provést i další servisní úkony. Podrobnější popis najdete v záruční knížce.
Pokud se s vozidlem jezdí PŘEVÁŽNĚ ve ztížených podmínkách, harmonogram údržby pro ‘‘ztížené podmínky" vyžaduje použití následujících položek.

- Motorový olej a olejový filtr: A/B/C/D/E
- Kapalina převodovky: B/D

A: Jízdy kratší než 8 km nebo jízdy do 16 km při teplotách pod bodem mrazu.
B: Jízdy v nadměrně vysokých teplotách nad 35 °C.
C: Dlouhotrvající chod volnoběhu nebo opakované zastavování a rozjíždění po delší dobu.
D: Vlečení přívěsu, jízda se střešním nosičem nebo jízdy v horských podmínkách.
E: Jízdy po cestách bahnitých, prašných nebo s rozbředlým sněhem.
POZNÁMKA: Pokud zákazník jezdí s vozidlem ve ztížených podmínkách pouze OBČAS, postupujte podle plánu údržby pro normální podmínky.

Servis se provádí po ujetí uvedené vzdálenosti nebo po uplynutí uvedené doby, dle toho, co nastane dříve | x 1000 km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
x 1000 miles | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
měsíců | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Vyměňte motorový olej motoru L13A7, motoru R18A2 | Normální podmínky | Každých 10 000 km nebo jednou za rok
Ztížené podmínky | Každých 5 000 km nebo 6 měsíců
Výměna olejového filtru motoru L13A7, motoru R18A2 | Normální podmínky | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Ztížené podmínky | Každých 10 000 km nebo 6 měsíců
Vyčištění vložky čističe vzduchu motoru L13A7, motoru R18A2 Pouze suchý typ | Každých 10 000 km
Výměna vložky čističe vzduchu motoru L13A7, motoru R18A2 | Každých 20 000 km
Kontrola vůle ventilů motoru L13A7, motoru R18A2 Zkontrolujte vůli ventilů | Každých 40 000 km
Výměna palivového filtru motoru L13A7, motoru R18A2 Palivový filtr měňte každých 40 000 km nebo každé 2 roky, pokud máte podezření, že palivo používané zákazníkem je znečistěné. |  |  |  | l |  |  |  | l |  |
Výměna zapalovacích svíček motoru L13A7, motoru R18A2 | Každých 100 000 km

Zkontrolujte a seřiďte hnací řemen motoru L13A7

- Zkontrolujte z hlediska popraskání a poškození
- Zkontrolujte průhyb a napnutí

l

l

l

l

l

Zkontrolujte hnací řemen motoru R18A2 Zkontrolujte zda nevykazují popraskání či poškození a poté zkontrolujte polohu indikátoru automatického napínače hnacího řemene.
Kontrola otáček volnoběhu motoru L13A7, motoru R18A2 |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Výměna chladicí kapaliny motoru L13A7, motoru R18A2 Používejte celoroční nemrznoucí chladicí kapalinu Honda Type 2 | Při 200 000 km nebo po 10 letech, poté měňte po každých 100 000 km nebo po 5 letech
Vyměňte kapalinu mechanické převodovky (MTF), mechanické převodovky SPLM, mechanické převodovky SPHM Používejte kapalinu Honda MTF | Normální podmínky |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Ztížené podmínky |  |  | l |  |  | l |  |  | l |

Servis se provádí po ujetí uvedené vzdálenosti nebo po uplynutí uvedené doby, dle toho, co nastane dříve | x 1000 mil | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
x 1000 mil | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
měsíců | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120

Kontrola přední a zadní brzdy

- Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček a kotoučů. Zkontrolujte zda nevykazují poškození nebo popraskání
- Zkontrolujte těsnost brzdových válců kol
- Zkontrolujte brzdové obložení z hlediska popraskání, odření, opotřebení a znečištění
- Zkontrolujte třmeny co do poškození, prosakování a těsnosti

Každých 10 000 km nebo 6 měsíců

Vyměňte brzdovou kapalinu

- Používejte pouze brzdovou kapalinu DOT 3 nebo DOT 4. Doporučujeme originální brzdovou kapalinu značky Honda
- Zkontrolujte, zda je hladina brzdové kapaliny mezi horní a dolní značkou na nádržce

Každé 3 roky

Zkontrolujte seřízení ruční brzdy Zkontrolujte funkci parkovací brzdy | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Vyměňte prachový a pylový filtr. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Zkontrolujte datum použitelnosti sady pro dočasnou opravu
Proveďte záměnu kol Zkontrolujte nahuštění pneumatik nejméně jednou za měsíc | Každých 10 000 km

Vizuálně zkontrolujte následující položky:

- Správnou instalaci a polohu, popraskání, opotřebení, rezivění a prosakování
- Zkontrolujte utažení šroubů, matic a spojů. Pokud je třeba, dotáhněte je

Konce spojovacích tyčí, převodka řízení a manžety

- Zkontrolujte mazivo hřebenu a táhla řízení
- Zkontrolujte manžetu z hlediska poškození a prosakování maziva

Každých 10 000 km nebo 6 měsíců

Součásti zavěšení kol

- Zkontrolujte dotažení šroubů
- Zkontrolujte všechny prachovky z hlediska opotřebení a poškození

Manžety hnacích hřídelů

- Zkontrolujte manžety a pásky manžet z hlediska popraskání
- Zkontrolujte mazivo hřebenu

Brzdové hadice a trubky (včetně ABS, VSA) Zkontrolujte hlavní válec a jednotku modulátoru - řídící jednotky ABS/VSA z hlediska poškození a prosakování. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l

Hladiny a stav všech kapalin
Zkontrolujte hladiny kapalin a v případě potřeby zkontrolujte netěsnosti.

- Cladicí kapalina motoru L13A7, motoru R18A2
- Kapalina MTF mechanické převodovky SPLM, mechanické převodovky SPHM
- Kapalina spojky mechanické převodovky SPLM
- Brzdová kapalina
- Kapalina ostřikovače
- Elektrolyt baterie

Výfukový systém motoru L13A7, motoru R18A2 Zkontrolujte tepelný štít katalyzátoru, výfukovou trubku a tlumič výfuku z hlediska poškození, prosakování a utaženosti

Palivové trubky a připojení motoru L13A7, motoru R18A2

- Zkontrolujte palivové trubky co do uvolněných spojů, popraskání a opotřebení
- Utáhněte uvolněné spoje a vyměňte veškeré poškozené součásti