Odstraňování závad podle kódů DTC: 11-9x (RHD)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: 11-9x

DTC 11-9x (11-90 až 11-99, 11-9A až 11-9F): | Zkrat na kostru ve vyvíječi plynu airbagu předního spolujezdce (typ RHD)

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení K simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0200)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 11-9x?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.

3. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

4. | Odpojte 4P konektor airbagu spolujezdce (A) od kabelového svazku kombinovaného spínače.

5. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektory 2W) a vedení simulátoru K ke kabelovému svazku kombinovaného spínače.

6. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

7. | Vymažte paměť DTC.

8. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 11-9x? ANO - Přejděte na 9. NE - Zkrat na kostru ve vyvíječi plynu airbagu spolujezdce; vyměňte airbag spolujezdce. n

9. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

10. | Odpojte konektor A (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

11. | Odpojte simulátor vyvíječe plynu SRS od jeho vedení.

12.

Změřte odpor mezi každým vývodem vedení simulátoru SRS a kostrou. Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru A (28P) jednotky SRS a jednotkou SRS. Zkontrolujte propojení mezi konektorem a jednotkou SRS. Pokud je propojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Zkrat na kostru v kabelovém svazku B kombinovaného spínače; vyměňte kabelový svazek kombinovaného spínače.n