Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2004 (178-9) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2004 (178-9)

DTC P2004: | Nesprávná poloha ventilu IMRC

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí přístroje HDS proveďte IMRC TEST v MENU INSPECTION.

Je výsledek v pořádku?

ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC, snímače polohy IMRC a modulu ECM.n

NE - Přejděte na 4.

4. | Vypněte zapalování.

5.

Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění nebo poškození v těchto oblastech podtlakového vedení IMRC:

- Podtlaková pumpa a elektromagnetický ventil IMRC
- Elektromagnetický ventil IMRC a řídicí membrána IMRC
- Podtlaková pumpa a posilovač brzd

Je výsledek v pořádku?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Opravte nebo vyměňte poškozené hadice a přejděte na 14.

6. | Proveďte zkoušku podtlakové pumpy. Je výsledek v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Opravte podtlakovou pumpu a přejděte na 13.

7. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

8. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

9. | Vypněte zapalování.

10. | Od elektromagnetického ventilu IMRC (B) odpojte podtlakovou hadici (A) a připojte podtlakovou pumpu a tlakoměr k elektromagnetickému ventilu (B).

11. | Nastartujte motor a zkontrolujte podtlak. Je po dobu cca 10 sekund naměřen podtlak? ANO - Přejděte na 12. NE - Vyměňte elektromagnetický ventil IMRC a přejděte na 13.

12. | Vyměňte sestavu ventilu IMRC.

13. | Připojte zpět veškeré konektory a podtlakové hadice.

14. | Zapněte zapalování do polohy II.

15. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

16. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2004, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC, snímače polohy IMRC a modulu ECM; pak přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 18.

18. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P2004 v MENU DTC. Je na obrazovce zobrazeno PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka zprávou FAILED signalizuje neúspěch, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC, snímače polohy IMRC a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud obrazovka signalizuje NOT COMPLETED, přejděte na 16 a proveďte kontrolu znovu.