## Kontrola motoru stěračů čelního skla

1. | Odpojte 5P konektor (A) od motoru stěračů (B).

2. | Přezkoušejte motor připojením napájení z baterie k vývodu č. 3 a ukostření k vývodu č. 2 5P konektoru motoru stěračů. Motor musí běžet na nízkých otáčkách. Pokud motor neběží, případně neběží plynule, vyměňte motor.

3. | Proveďte zkoušku motoru připojením napájecího napětí baterie k vývodu č. 5 a ukostřením vývodu č. 2 5P konektoru motoru stěračů. Motor musí běžet ve vysoké rychlosti. Pokud motor neběží, případně neběží plynule, vyměňte motor.

4. | Zapojte zpět 5P konektor. Připojte analogový voltmetr mezi vývody č. 4 a č. 2 a nechte motor běžet při nízkých nebo vysokých otáčkách se zapnutým spínačem stěračů. Ukazatel ohmmetru by měl pulsovat. Pokud tomu tak není, vyměňte motor.