Výměna silentbloku převodovky (N22A)

## Výměna silentbloku převodovky

1. | Povolte upevňovací roub (A) horní torzní tyče.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3. | Od baterie nejprve odpojte záporný kabel, pak teprve kladný kabel.

4. | Vyndejte baterii.

5. | Vymontujte lůko baterie a jeho drák.

6. | Zvedněte zvedák úplně nahoru.

7. | Odmontujte spodní kryt motoru.

8. | Povolte roub dolní torzní tyče (A).

9. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

10. | Pomocí zvedáku a dřevěné podpěry podepřete převodovku.

11. | Odmontujte silentblok převodovky (A).

12. | Namontujte silentblok převodovky s novými upevňovacími rouby (B).

13. | Utáhněte nový upevňovací roub a matice (C) silentbloku převodovky.

14. | Zvedněte zvedák úplně nahoru.

15. | Utáhněte upevňovací roub dolní torzní tyče.

16. | Namontujte spodní kryt motoru.

17. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

18. | Utáhněte upevňovací roub horní torzní tyče.

19. | Namontujte drák lůka baterie a pak i samotné lůko.

20. | Nainstalujte baterii. Brusným papírem očistěte kontakty baterie a vývody kabelů, připojte je a namate antikorozní vazelínou.

21. | Proveďte nastavení řídicí jednotky elektricky ovládaných oken.

22. | Nastavte hodiny.