Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1057 (179-5) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1057 (179-5)

DTC P1057: | Přerušený obvod řídicího ventilu tlaku vysokotlakého vedení pro přívod paliva

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1057?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu regulace tlaku paliva a modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte 2P konektor ventilu regulace tlaku paliva.

6. | Zapněte zapalování do polohy (II).

7. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 2P konektoru ventilu regulace tlaku paliva a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 8. NE - Opravte přerušený vodič mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a ventilem regulace tlaku paliva, potom přejděte na 15.

8. | Na straně elektromagnetu změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru ventilu regulace tlaku paliva. Je naměřeno cca 3,5 W při pokojové teplotě? ANO - Přejděte na 9. NE - Přejděte na 13.

9. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

10. | Připojte zpět 2P konektor ventilu regulace tlaku paliva.

11. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

12.

Změřte napětí mezi vývodem č. 79 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Přejděte na 19.

NE - Opravte přerušené vedení mezi ventilem regulace tlaku paliva a vývodem č. 79 konektoru ECM č. 1; pak přejděte na 15.

13. | Vypněte zapalování.

14. | Vyměňte sestavu podávacího palivového čerpadla.

15. | Zapojte zpět všechny konektory.

16. | Zapněte zapalování do polohy II.

17. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1057, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu regulace tlaku paliva a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

19. | Pokud nemá modul ECM nejnovější software, aktualizujte jej nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

20.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1057, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu regulace tlaku paliva a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n