Odstraňování závad podle kódů DTC: P0615 (198-6) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0615 (198-6)

DTC P0615: | Nesprávná funkce obvodu monitorování relé startéru STS

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0615?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé startéru 1 (ST CUT), relé startéru 2 a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Zkontrolujte pojistku č. 23 STARTER SIGNAL (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Je pojistka v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte pojistku č. 23 STARTER SIGNAL (7,5 A) a přejděte na 12.

7. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

8. | Vytáhněte relé startéru 1 (ST CUT) (A) ze skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

9. | Propojkou připojte vývod č. 4 4P konektoru relé startéru 1 (ST CUT) ke kostře.

10.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 66 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou.

Je obvod uzavřen?

ANO - Přejděte na 15.

NE - Opravte přerušené vedení mezi relé startéru 1 (ST CUT) a vývodem č. 66 konektoru č. 1 modulu ECM, potom přejděte na 11.

11. | Zapojte zpět všechny konektory.

12. | Zapněte zapalování do polohy (II).

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0615, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé startéru 1 (ST CUT), relé startéru 2 a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

15. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

16.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0615, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé startéru 1 (ST CUT), relé startéru 2 a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM.