## Výměna předního vnitřního blatníku

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.

1. | Odmontujte přední žebro.

2. | Odmontujte chránič podběhu předního kola.

3.

Odmontujte přední vnitřní blatník (A).

-1 | Sundejte příchytku (B) upevňující spodní kryt (C) a přední vnitřní blatník.
-2 | Od podběhu kola odmontujte příchytky (D) upevňující přední vnitřní blatník (a spodní kryt motoru) ke karosérii.
-3 | Uvolněte háček (E) spodního krytu motoru a odmontujte přední vnitřní blatník.

4.

Vnitřní blatník namontujte opačným sledem operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Zatlačte příchytky pevně na místo.