Kontrola automatického napínače hnacího řemenu (R18A)

## Kontrola automatického napínače hnacího řemenu

1. | Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, zda je vypnutá klimatizace. Vypněte zapalování.

2. | Zkontrolujte polohu ukazatele automatického napínače řemenice (A). Nastartujte motor, nechte jej běžet na volnoběh a znovu zkontrolujte polohu ukazatele. Pokud se poloha ukazatele příliš mění nebo kolísá, vyměňte automatický napínač řemenu.

3. | Zkontrolujte, zda řemenice napínače nevydává neobvyklý hluk. Pokud slyšíte neobvyklý hluk, vyměňte napínač.

4. | Sundejte hnací řemen.

5.

Nasaďte klíč shora od motoru na automatický napínač hnacího řemenu a pomalu jím otáčejte v naznačeném směru; sundejte řemen. Zkontrolujte, zda se napínač pohybuje plynule a zda při pohybu napínače není slyšet neobvyklý hluk. Pokud se nepohybuje plynule nebo slyšíte neobvyklý hluk, automatický napínač řemenu vyměňte..
POZNÁMKA: Jde o hydraulický automatický napínač; otáčejte klíčem pomalu.