Demontáž a montáž alternátoru (N22A)

## Demontáž a montáž alternátoru

1. | Sundejte hnací řemen.

2. | Odmontujte víčko řemenice (A) od řemenice alternátoru a nasaďte šestihranný (HEX) klíč 17 mm (B) na řemenici.

3. | Držte klíč a otáčejte řemenicí alternátoru v obou směrech. V jednom směru zabírá a v opačném směru se plynule otáčí. Pokud se volně otáčí v obou směrech, případně zabírá v obou směrech, vyměňte ji.

4. | Namontujte nové víčko řemenice k řemenici alternátoru.

5. | Nasaďte hnací řemen.