## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1229 (E)

DTC B1229 nebo DTC kontrolka E: | Přerušený obvod snímače slunečního světla

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS proveďte autodiagnostiku jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC B1229 nebo E? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada, zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vodiče nebo špatné kontakty na obvodu snímače slunečního světla.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 2P konektor snímače slunečního světla.

7. | Odpojte 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 15 konektoru 32P jednotky regulace prostředí ve voze a vývodem No. 1 2P konektoru snímače slunečního světla. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem slunečního světla.n

9.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 24 konektoru 32P jednotky regulace prostředí ve voze a vývodem No. 2 2P konektoru snímače slunečního světla.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 10.

NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem slunečního světla.n

10. | Připojte zpět 2P konektor snímače slunečního světla.

11. | Připojte zpět 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

12.

Přezkoušejte snímač slunečního světla.

Je snímač slunečního světla v pořádku?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vodiče nebo špatné kontakty u 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze a u 2P konektoru snímače slunečního světla. Pokud jsou kontakty v pořádku, vyměňte jednotku regulace prostředí ve voze za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí, vyměňte původní jednotku regulace prostředí ve voze.n

NE - Vyměňte snímač slunečního světla. n